Зарегистрировано в Минюсте России 18 октября 2017 г. N 48586

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 26 сентября 2017 г. N 887

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ

ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ЕЕ ПЕРЕДАЧЕ

ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В соответствии с [пунктом 53](consultantplus://offline/ref=BAE39E211EF5F5FA0E74B1A7EDC634517D8126769A6742151E959BFA896990754FDEF013DABE2F352F5013AB3CFAE7D936212A688FS3w7M) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52 (ч. 2), ст. 5525; 2007, N 14, ст. 1687; N 31, ст. 4100; 2009, N 25, ст. 3073; N 41, ст. 4771; 2010, N 12, ст. 1333; N 25, ст. 3175; 2012, N 23, ст. 3008; 2013, N 30 (ч. 2), ст. 4119; N 31, ст. 4226; N 32, ст. 4309; N 35, ст. 4523; N 47, ст. 6105; 2014, N 7, ст. 689; N 9, ст. 913; N 11, ст. 1156; N 32, ст. 4513, ст. 4521; 2015, N 20, ст. 2924; N 25, ст. 3669; N 28, ст. 4244, N 37, ст. 5153; 2016, N 41, ст. 5838; 2017, N 1 (ч. 1), ст. 162, ст. 178; N 8, ст. 1230; N 12, ст. 1728; N 20, ст. 2927; N 29, ст. 4372), а также [Методикой](consultantplus://offline/ref=BAE39E211EF5F5FA0E74B1A7EDC634517C8027719B6B42151E959BFA896990754FDEF014DDBC2461771F12F779A9F4D831212869903CC7F3SCwDM) определения нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденной приказом Минэнерго России от 7 августа 2014 г. N 506 (зарегистрирован Минюстом России 17 сентября 2014 г., регистрационный N 34075), с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 31 августа 2016 г. N 875 "О внесении изменений в Методику определения нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденную приказом Минэнерго России от 7 августа 2014 г. N 506" (зарегистрирован Минюстом России 27 сентября 2016 г., регистрационный N 43822), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые [нормативы](#P29) потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций.

2. Признать утратившим силу [приказ](consultantplus://offline/ref=BAE39E211EF5F5FA0E74B1A7EDC634517F8622759B6942151E959BFA896990755DDEA818DCBA3A617F0A44A63CSFw5M) Минэнерго России от 30 сентября 2014 г. N 674 "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" (зарегистрирован Минюстом России 22 октября 2014 г. N 34400).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2018 г.

Министр

А.В.НОВАК

Утверждены

приказом Минэнерго России

от 26.09.2017 N 887

НОРМАТИВЫ

ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ЕЕ ПЕРЕДАЧЕ

ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отпуск электрической энергии в электрическую сеть/суммарная протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, тыс. кВт ч/км | Соотношение величины отпуска электрической энергии в электрическую сеть и суммы номинальных мощностей силовых трансформаторов, тыс. кВт ч/МВ А | Значение норматива потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций, % |
| Высокое напряжение | | |
| 3500 и менее | 2 000 и менее | 5,02 |
| 3500 и менее | более 2 000 | 4,75 |
| более 3500 | 2 000 и менее | 3,33 |
| более 3500 | более 2 000 | 2,30 |
| Среднее первое напряжение | | |
| 700 и менее | 2 000 и менее | 5,77 |
| 700 и менее | более 2 000 | 4,96 |
| более 700 | 2 000 и менее | 5,45 |
| более 700 | более 2 000 | 4,07 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Доля протяженности воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении в суммарной протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, % | Соотношение величины отпуска электрической энергии в электрическую сеть и суммы номинальных мощностей силовых трансформаторов, тыс. кВт ч/МВ А | Значение норматива потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций, % |
| Среднее второе напряжение | | |
| более 30 | 2 000 и менее | 8,49 |
| более 30 | более 2 000 | 7,36 |
| 30 и менее | 2 000 и менее | 6,17 |
| 30 и менее | более 2 000 | 6,08 |

|  |  |
| --- | --- |
| Доля протяженности воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении в суммарной протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении [<1>](#P89), % | Значение норматива потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций, % |
| Низкое напряжение | |
| более 30 | 13,49 |
| 30 и менее | 10,49 |

--------------------------------

<1> При определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий.